Long Range Certificate

Frequenzen
Modulationsarten
Sprechregeln

Radiotelex

Patrik Eschle 27. März 2003
patrik@eschle.com
www.chugle.ch

Frequenzen
VHF
Bereich: 156-174 MHz
Modulation: G3E
Not: 16 / 156.800 MHz
SAR: 06 / 10 / 67 /73
ship-ship: 06 / 08 / 72 / 77
Kollision: 13
Hafen/Schiff: 15 / 17 (1 Watt)
DSCS: 70
HF
Bereich: 4,6,8,12,16,18,22,25 MHz, USB J3E
Not: 4125,6215, 8291, 12290,16420 kHz
DSCS: 4207.5, 6312, 8414.5, 12577, 16804.5
Die Frequenzen im 8MHz Bereich sind die primären Notfrequenzen.
MF
Bereich: 1605-3800 kHZ, USB J3E
Not: 2182 kHz (Funkstille 3 min nach 00 und 30)
ship-ship: 2048, -coast: 2045
SAR: 3023
DSC distress: 2187.5
DSC routine ship-ship 2177, -coast 2189.5
Andere: 2045, 2051,2054,2057

Andere
Navtex 518 kHz, Modulation F1B
Epirb Cospas/Sarsat 406 MHz
Epirb Inmarsat-E 1.6 GHz

Wellenausbreitung
VHF
Quasioptisch, ca. 30 sm
HF
4 MHz: Tag 250, Nacht 1000
6,8 MHz: Tag 2000, Nacht 4000
12 MHz: Tag 3000, Nacht Welt oder keine Vrb
16-25 MHz: Tag Welt,Nacht keine Vrb

Tags höhere Frequenzen, nachts tiefere.
MF
Bodenwelle, ca. 150 sm, nachts weiter als am Tag.

Modulationsarten
Beispiele
A1A: Telegrafie ohne Modulation - good ol Morse
F3E: FM Telefonie
H3E: SSB AM Telefonie, voller Träger
J3E, R33: SSB AM Telefonie, Träger unterdrückt. 
G3E: Phasenmodulierte Telegrafie
G2B: PM Telegrafie für aut. Empf. (DSC)
1. Modulation
A	Zweiseitenband AM
H	SSB AM mit Träger
R	AM reduzierter Träger
J	SSB AM mit unterdrücktem Träger
F	Frequenzmodulation
G	Phasenmodulation
2. Signal
0	kein moduliertes Signal
1	ein Kanal mit digitaler Information
2	ein Kanal mit dig. Info mit mod. HIlfstr.
3	ein Kanal mit analoger Information
7	mehrere Kanäle mit digitaler Information

3. Information
N	keine Information
A	Telegrafie für Hörempfang
B 	Telegrafie für automatischem Empfang
C	Telefax
D	Datenübertragung
E	Fernsprechen
F	Fernsehen
W	Kombinationen

Q-Codes und Spelling
Q-Codes
QRA: Name der Station
QRC: Verrechnungsstelle
QTH: Standort
QRD: Zielhafen
QRX: Zeitangabe
QTR: Genaue Zeit
Buchstabiertabelle
ALFA		BRAVO	CHARLIE
DELTA		ECHO		FOXTROTT
GOLF		HOTEL		INDIA
JULIET		KILO		LIMA
MIKE		NOVEMBER	OSCAR
PAPA		QUEBEC	ROMEO
SIERRA		TANGO	UNIFORM
VICTOR	WHISKY	X-RAY		
YANKEE	ZULU		NADAZERO	
UNAONE	BISSOTWO	TERRATHREE
KARTEFOUR5 PANTAFIVE	SOXISIX 	
SETTESEVEN	OKTOEIGHT 	NOVENINE
Position und Zeit
45-12N: four five degrees one two minutes north

Kennung von Funkstellen
Küstenfunkstellen
Ort + RADIO / 3 Zeichen / MMSI
SPLIT RADIO 9AS 002380100
Seefunkstellen
Ausrüstungspflichtig 4 Zeichen
HBCD
Andere: mehr als 4 Zeichen
HBY1234
Revier- und Hafenfunkstellen
Brücken	Mali Losi BRIDGE
Schleuse	Crinan LOCK
Lotse		Koper PILOT
Hafen		Pula PORT
Radar		Rijeka RADAR
Marina		Umag MARINA

Notverkehr
Unmittelbare Gefahr für Schiff und Mannschaft.
Notanruf (ohne GMDSS)
3 x MAYDAY
MAYDAY  MAYDAY MAYDAY
THIS IS MMSI,3xName, Callsign
THIS IS 269123456 FORTY2 FORTY2 FORTY2 
HBY12
Notmeldung
MAYDAY
MAYDAY
MMSI, Name, Callsign
269123456 FORTY2 HBY12
Position and time
Position 45-15 N 12-34W 0617 UTC
Nature of distress
Fire in engine room
Kind of assistance
Require immediate assistance
Over
Over

Notruf bestätigen
MAYDAY
MAYDAY
3x MMSI des Havaristen
269123456 269.. 269..
THIS IS MMSI, 3 x Name, Callsign
THIS IS 203342456 OSTAR OSTAR OSTAR OEXB
RECEIVED MAYDAY
RECEIVED MAYDAY
Notruf weiterleiten
3xMAYDAY RELAY
MAYDAY RELAY  MAYDAY RE..  MAYDAY RE..
THIS IS  MMSI, 3xName, Callsign
THIS IS 203342456 OSTAR OSTAR OSTAR OEXB
DISTRESS MESSAGE
MAYDAY 
269123456 FORTY2 HBY1234
POSITION 45-15 N 12-34W 0617 UTC
Fire in engine room
Require immediate assistance
OVER
OVER

Notruf annulieren
Sender ausschalten, auf Notfrequenz senden
3x PAN PAN
PAN PAN PAN PAN PAN PAN
3x ALL STATIONS
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS
THIS IS MMSI, 3xName, Callsign
THIS IS 269123456 FORTY2 FORTY2 FORTY2 HBY12
Position and time
Position 45-17 N 12-34W 0640 UTC
Cancel
Cancel my distress alert of 120630
MMSI, Name, Callsign, Master
269123456 FORTY2 HBY1234 MASTER
Funkstille
Anordnung durch Funkverkehrsleiter:
ALL STATIONS SILENCE MAYDAY
Station auffordern zur Funkstille:
ALL STATIONS SILENCE DETRESS HBY12
Funkstile lockern:
ALL STATIONS  .. PRUDENCE
Funkstile aufheben:
ALL STATIONS  .. SILENCE FINI

Dringlichkeitsverkehr
Sicherheit von Schiff oder Personen gefährdet
Dringlichkeitsanruf (ohne GMDSS)
3x PAN PAN
PAN PAN PAN PAN PAN PAN
3x ALL STATIONS (or name)
Split Radio Split Radio Split Radio
THIS IS MMSI, 3xName, Callsign
THIS IS 269123456 FORTY2 FORTY2 FORTY2 HBY12
Working Channel or frequency
My working channel is 08
Dringlichkeitsmeldung
Auf Notfrequenz im GMDSS, sonst Arbeitskanal.
3x PAN PAN
PAN PAN PAN PAN PAN PAN
3x ALL STATIONS (or name)
Split Radio Split Radio Split Radio
THIS IS MMSI, 3xName, Callsign
THIS IS 269123456 FORTY2 FORTY2 FORTY2 HBY12
Message
Position 45-17 N 12-34W 0640 UTC
Prop is entangled in fishing net
Require tug assistance
OVER
OVER
Aufhebung Dringlichkeitsmeldung
.. cancel my urgency call from..

Sicherheitsverkehr
Betrifft die Sicherheit der Schiffahrt
Sicherheitsanruf (ohne GMDSS)
3x SECURITE
SECURITE SECURITE SECURITE
3x ALL STATIONS (oder Name)
ALL STATIONS  ALL STATIONS  ALL STATIONS
THIS IS MMSI, 3XName, Callsign
THIS IS 269123456 FORTY2 FORTY2 FORTY2 HBY12
Working Channel or frequency
My working channel is 08
Sicherheitsmeldung
Auf Notfrequenz im GMDSS, sonst Arbeitskanal.
3x SECURITE
SECURITE SECURITE SECURITE
3x ALL STATIONS (oder Name)
ALL STATIONS  ALL STATIONS  ALL STATIONS
THIS IS MMSI, 3xName, Callsign
THIS IS 269123456 FORTY2 FORTY2 FORTY2 HBY12
Message
Position 45-17 N 12-34W 0640 UTC
Observed nearly submerged container
Danger to navigation
OVER
OVER
Aufhebung Sicherheitsmeldung
.. cancel my safety call from ..

Radiotelefonie
Checkpunkte
Geeignete Küstenfunkstelle suchen
Oeffentliche Dienste (CP), Hörzeiten, Traffic Lists
Zeitzonen-Umstellungen beachten
Frequenz suchen (KW Entfernung, Tageszeit)
Gespräch
Anruf
BERN RADIO, BERN RADIO, BERN RADIO
Eigene Kennung
THIS IS forty2 forty2 forty2 HBY12
Eigene Position
My position is St. Malo
Verrechnungsstelle
My Radio Company (QRC) is CH01
Frequenzen
Reply on HEB18
Over
(Antwort von BERN RADIO, evtl Kanalwechsel bestätigen mit .. going up to HEB28..))
(Aufruf auf der neuen Frequenz)
Meldung
I have a phone call for you

GMDSS
Satelliten: 
INMARSAT (IS), COSPAS/SARSAT (CS)
Boden: 
RCC Rescue Coordination Center
SRR Search and Rescue Region (with RCC)
MCC Mission Control Center
LUT Local User Terminal (CS)
CES Coast Earth Station (IS)
Meer
SES Ship Earth Station (IS)
Epirb Notfunkbaken
SART Radartransponder
Information
Navtex

Radiotelex
DWD Pinneberg
1. Prog. 4583/7646/10100.8 kHz 0000-2400
2. Prog. 147.3/14647.3/11039 kHz 0530-2200

Betriebsart F1B, 50 Baud,+/- 225 Hz
Mittelmeer und Warnungen
UTC	Prg	Inhalt	
0415	1		5 Tage	
0535		2	5 Tage	
0730		2	Stationsmeldungen	
0840		2	2 Tage westl. MM	
0930		2	2 Tage oestl. MM	
1015	1		2 Tage westl. MM	
1030		2	Stationsmeldungen	
1115	1		2 Tage oestl. MM	
1120		2	5 Tage	
1330		2	Stationsmeldungen	
1440		2	2 Tage westl. MM	
1530		2	2 Tage oestl. MM	
1550	1		Seewetterbericht 24h	
1610		2	Seewetterbericht 24h	
1610	1		5 Tage	
1630		2	Stationsmeldungen	
1715	1	2	Nautische Warnnachrichten	
1735		2	5 Tage	
1930		2	Stationsmeldungen	
2040		2	2 Tage westl. MM	
2130		2	2 Tage oestl. MM	
2215	1		2 Tage westl. MM	
2315	1		2 Tage oestl. MM	

Beispiel Notruf
Auf Kanal 16

MAYDAY  MAYDAY MAYDAY

THIS IS  ____________________________ (3xName)

MAYDAY ____________________________ (1xName)

Our Position is

______ degrees _____ minutes ____ (North/South)

______ degrees _____ minutes ____ (East/West)

•Man over board
•Fire in engine room
•Ship is flooding
•Ship is sinking

We require immediate assistance

Over

Beispiel Dringlichkeitsmeldung
Auf Kanal 16
PAN PAN PAN PAN PAN PAN

All stations, all stations, all stations

THIS IS ____________________________ (3xName)

My working channel is 06 (or 08 / 72 /77) 
Auf Arbeitskanal wechseln
PAN PAN PAN PAN PAN PAN

All stations, all stations, all stations

THIS IS ____________________________ (3xName)

Our Position is

______ degrees _____ minutes ____ (North/South)

______ degrees _____ minutes ____ (East/West)

Prop is entangled in fishing net
Require tug assistance

Beispiel normaler Aufruf
Auf Kanal 16
White freighter 15 miles east Bastia, heading south (3x)
This is sailing yacht _______________________ (3x)
Over
(Antwort vom Frachter, mit Name des Schiffs und Vorschlag für Arbeitskanal, z.B. 06/08/72/77)

__________, this is _______________, going to 06
over
Auf Arbeitskanal wechseln
________, this is ______________________
Over
(Bestätigung Frachter)
________, this is ___________________________
Can you give us a weather report please?
Over
(Antwort vom Frachter)
_________ this is ___________________
Thank you and have a good trip
over and out